|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Router | Interface | Network IP-address | Host IP-address |
| ISP1 | GE0/0 | 10.87.22.0/24 | 10.87.22.1/24 |
| GE1/0 | 32.10.87.0/26 | 32.10.87.2/26 |
| GE2/0 | 32.10.87.64/26 | 32.10.87.65/26 |
| ISP2 | GE0/0 | 32.10.87.192/26 | 32.10.87.193/26 |
| GE1/0 | 32.10.87.0/26 | 32.10.87.1/26 |
| GE3/0 | 32.10.87.128/26 | 32.10.87.130/26 |
| ISP3 | GE0/0 | 10.22.87.0/24 |  |
| GE2/0 | 32.10.87.64/26 | 32.10.87.66/26 |
| GE3/0 | 32.10.87.128/26 | 32.10.87.129/26 |
| Home | Internet | 32.10.87.192/26 | 32.10.87.194/26 |